*1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ шрифт «Arial»курсив №24*

*1.1 Геологическое задание шрифт «Arial»курсив №18*

Цель проекта является проведение геологической разведки месторождения Южный Карамурун, а так же получения данных для геологической , технологической и экономически обоснованной оценки промышленного значения данного уранового месторождения , определения качества минерального сырья с подсчетом запасов по категориям С1 и С2 , определение пространственных границ , гидрогеологических условий района работ.

*1.1.1 Целевое назначение проектируемых работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры объекта шрифт «Arial»курсив №16*

Основным целевым назначением проектируемых работ является проведение геологической разведки месторождения Южный Карамурун, а также получение данных для геологической, технологической и экономически обоснованной оценки промышленного значения данного уранового месторождения, определение качества минерального сырья с подсчетом запасов по категориям С1,С2, определение пространственных границ, гидрогеологических условий района работ, геологических условий залегания рудного тела №7.

*1.1.2 Геологические задачи, последовательность и основные методы решения*

В геологические задачи входит составление проекта на ведение геологоразведочных работ, составления геологической карты месторождения и района работ, геологических разрезов по профилям, схемы блокировки запасов с проекцией рудного тела на горизонтальную плоскость и подсчет запасов.

*1.1.3 Ожидаемые результаты и сроки выполнения работ с указанием форм отчетной документации*

В результате выполнения проектируемых работ должна быть закончена предварительная разведка месторождения, оценена его промышленная значимость, разработаны временные кондиции, произведен подсчет запасов по категории С1 и С2.

Набор текста-шрифт «Times New Roman» №14

Выравнивание по ширине, абзацы,

интервал между строками текста 1,0

*1.2 Географо-экономическая характеристика района*

*работ шрифт «Arial»курсив №18*

*1.2.1 Местоположения месторождения шрифт «Arial»курсив №16*

Месторождение Южный Карамурун расположено на територии Южного

Казахстана в Кызылординской облости Шиелийнском районе.

Месторождение Южный Карамурун удалена от железнодорожной станции

Шиели соответственно на 25 км. набор текста-шрифт «Times New Roman» №14

*1.2.2 Рельеф*

Поверхность месторождения представлена холмистой аллювиально-эоловой

равниной с абсолютными отметками 10-80 м. С поверхности, месторождение

покрыто инженерно-подготовительными рисовыми полями.

*1.2.3 Гидрографическая сеть*

Территорию месторождения «Южный Карамурун» пересекает река Сырдарья. Река имеет устойчивые берега, закрепленные тугайными зарослями. Паводковый период приходится на май-июнь.Река Сырдарья, пересекающая площадь Карамурунского рудного поля, имеет ширину русла от 100 до 370 м и глубину 0,8-3,1 м. Скорость течения в межень 0,8 м/сек, в половодье 1,7 м/сек.

*1.2.4 Климат*

Климат района резко континентальный с большими колебаниями в сезонах и суточных температур воздуха, малым количеством осадков – около 120 мм за год на равнине и 200мм в горах.

*1.2.5 Население района*

Административно территория Карамурунского рудного поля принадлежит

Шиелийскому и Жанакорганскому районам Кызылординской области

Республики Казахстана

*1.2.6 Экономическое развитие района*

Основу экономики района составляет сельское хозяйство. Ведущим отраслями

являются рисоводство и овцеводство.

*1.2.7 Транспортные условия*

Все населенные пункты соединены друг с другом и основной автомагистралью

асфальто-битумными, гравийными дорогами

Все надписи, выделенные желтым цветом удалять!!!

*шрифт «Arial»курсив №16 шрифт «Arial»курсив №8*